Данная инструкция представлена для следующих чипов с ID: 33850, 33851, 33852, 33853, 33854, 33855, 33856, 33857:

33850  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF542A, yellow, Master, 1,3K
33851  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF541A, cyan, Master, 1,3K
33852  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF543A, magenta, Master, 1,3K
33853  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF540A, black, Master, 1,4K
33854  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF540X, black, Master, 3,2K
33855  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF541X, cyan, Master, 2,5K
33856  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF542X, yellow, Master, 2,5K
33857  Чип HP CLJ Pro M254/M280/M281, CF543X, magenta, Master, 2,5K
Установка чипа на картридж к HP CLJ Pro M254/M280/M281:
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Эти три точки, указанные стрелками должны быть на одной линии.
